|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Container Type** | **Interior Design** | **Door Opening** | **Max Gross Weight** | **Tare Weight** | **Payload** | **Cubic Capacity** |
| 20’ dry freight container20’ x 8’ x 8’6” | L: 19’ 4”W: 7’ 8”H: 7’ 10” | W: 7’ 8”H: 7’ 5” | 42,739 lbs | 4,739 lbs | 38,000 lbs | 1,179 ft3 |
| 20’ open top container20’ x 8’ x 8’ 6” | L: 19’ 4”W: 7’ 7”H: 7’ 9” | W: 7’ 7”H: 7’ 8” | 42,799 lbs | 4,799 lbs | 38,000 lbs | 1,143 ft3 |
| 20’ flat rack container20’ x 8’ x 8’ 6” | L: 19’ 5”W: 7’ 10”H: 7’ 4” | N / A | 43,643 lbs | 5,643 lbs | 38,000 lbs | N / A |
| 20’ reefer container20’ x 8’ x 8’ 6” insulated | L: 17’ 10”W: 7’ 6”H: 7’ 5” | W: 7’ 6”H: 7’ 5” | 44,062 lbs | 6,062 lbs | 38,000 lbs | 957 ft3 |
| 40’ dry freight container40’ x 8’ x 8’6” | L: 39’ 6”W: 7’ 9”H: 7’ 10” | W: 7’ 8”H: 7’ 5” | 52,156 lbs | 8,156 lbs | 44,000 lbs | 2,390 ft3 |
| 40’ high cube dry container40’ x 8’ x 9’6” | L: 39’ 6”W: 7’ 9”H: 8’ 9” | W: 7’ 8”H: 8’ 6” | 50,393 lbs | 8,465 lbs | 44,000 lbs | 2,714 ft3 |
| 40’ open top container40’ x 8’ x 8’6” | L: 39’ 6”W: 7’ 9”H: 7’ 7” | W: 7’ 8”H: 7’ 5” | 53,480 lbs | 9,480 lbs | 44,000 lbs | 2,286 ft3 |
| 40’ flat rack container40’ x 8’ x 8’6” | L: 39’ 6”W: 7’ 10”H: 6’ 5” | N / A | 54,042 lbs | 10,042 lbs | 44,000 lbs | N / A |
| 40’ reefer container40’ x 8’ x 8’6”insulated | L: 37’ 11”W: 7’ 6”H: 7’ 2” | W: 7’ 6”H: 7’ 1” | 52,597 lbs | 8,597 lbs | 44,000 lbs | 2,000 ft3 |
| 45’ dry freight container45’ x 8’ x 9’6” | L: 44’ 3”W: 7’ 10”H: 8’ 9” | W: 7’ 8”H: 8’ 6” | 52,579 lbs | 8,597 lbs | 44,000 lbs | 3,071 ft3 |
| **Metric Conversion Chart** |
| **From** | **Into** | **Multiply By** |
| ft2 | m2 | 0.0929 |
| ft3 | m3 | 0.02832 |
| lbs | kg | .04536 |
| inch | cm | 2.540 |
| inch | mm | 25.40 |
| gallons | liter | 3.785 |
| **From** | **Into** | **Divide By** |
| LxWxH | ft3 | 1728 |

